Новая страница 1

КОМБИНАЦИИ ПРОСТЫХ МЕХАНИЗМОВ

Выигрыш в силе, получаемый с помощью отдельных механизмов не очень большой. Вы уже рассчитывали выигрыши в силе различных механизмов, изучая предыдущие темы. Для получения большего выигрыша используют различные комбинации простых механизмов. При различных комбинациях механизмов общий выигрыш находится как произведение выигрышей каждого механизма данной комбинации.

| "винт-рычаг" Закрутить шуруп или затянуть болт невозможно руками. Для этого используют простой механизм - рычаг. Ими могут быть отвертки, гаечные ключи.

полиспаст

Это комбинация блоков надетых на общую ось. Обычно используют подвижный и неподвижный полиспаст. К подвижному подвешивают груз. Выигрыш будет находиться как mg/2n, где m - масса груза, а n - количество блоков.

| Рассчитайте выигрыш в силе на рисунке , если масса груза 1 т.

цепная передача

В многих устройствах используются зубчатая, ленточная, цепная передачи. В этих механизмах вращательное движение ролика или вала преобразуется во вращательное движение большего ролика или вала. Больший вал вращается медленнее во столько раз, во сколько его радиус больше меньшего вала.

| Рассчитайте во сколько раз быстрее вращается меньшее зубчатое колесо у вашего велосипеда.

1. Рассмотрите механическое приспособление - домкрат. Какие простые механизмы входят в его устройство?
2. Какие простые механизмы используются в устройстве мясорубки см. рисунок?
3. Перечислите механизмы, использующиеся в конструкции велосипеда, мопеда, мотоцикла.

вернуться