Новая страница 1

Для измерения атмосферного давления используется прибор - барометр ( от греческого "барос" - тяжесть).В 17 веке итальянский ученый Эванджелист Торричелли предложил опыт по измерению атмосферного давления.

ОПЫТ

ВЫВОД: Атмосферное давление равно давлению столба ртути. Расчеты показали, что 1 мм.рт.ст. = 133,3 Па.(мм.рт.ст. - миллиметр ртутного столба). Нормальным атмосферным давлением считается давление равное 760 мм.рт.ст. при температуре 00 С или 101 300 Па или 1013 гПа. Число 760 мм.рт.ст. означает, что столбик ртути в ртутном барометре поднялся на высоту 760 миллиметров.

В домашних условиях ртутный барометр не используют. В быту давление измеряют барометром - анероидом ( в переводе - безжидкостный). Его основной частью является гофрированная коробочка, из которой откачан воздух. Чтобы атмосферное давление коробочку не раздавило, ее крышку оттягивают пружиной. Если давление увеличивается, то крышка сильнее прогибается и натягивает пружину, при уменьшении давления крышка прогибается меньше. К пружине особым способом прикреплена стрелка. Она показывает на шкале значение атмосферного давления. На рисунке представлена шкала прибора. Атмосферное давление равно 1000 гПа ( гектопаскалей) или 100000 Па. Получим давление в мм.рт.ст. 100000 Па : 133,3 Па 1мм.рт.ст. = 750 мм.рт.ст.

МАНОМЕТРЫ

| Для измерения давления большего или меньшего атмосферного используют приборы называемые манометрами. Манометры могут быть жидкостные и металлические. Жидкостный манометр показывает изменение давления. При надавливании на резиновую пленку коробочки, увеличивается давление на воздух в этой коробочке. По закону Паскаля это давление передается и жидкости в том колене, где прикреплена коробочка. Вода в левом колене опустится (см. рисунок), а правом поднимется.

| Основная часть металлического манометра - согнутая в дугу трубка. Один конец трубки закрыт, а другой при помощи крана и резиновой трубкой сообщается с сосудом, в котором измеряется давление. При увеличении металлическая трубка разгибается, присоединенная стрелка при помощи передаточного механизма начинает отклоняться. При уменьшении давления металлическая трубка возвращается в исходное положение. |

На этой страничке вы можете проверить свои знания по теме:

ДАВЛЕНИЕ (щелкни по картинке)