Новая страница 2

ИЗМЕРЕНИЕ СИЛ

рис.1

Динамометр - это прибор для измерения сил.

рис. 2

Это слово образовано от двух греческих слов: динамис - сила и метрео - мерить. Подвесив к его пружине груз, под действием силы тяжести он будет опускаться до тех пор, пока пружина не остановит падение груза. Теперь груз будет находится в покое, Fт = Fу. Этот процесс ты можешь наблюдать щелкнуть на слово

ОПЫТ

.

| Чтобы измерить силу динамометром, необходимо определить цену деления прибора.

| 1. Чему равна цена деления динамометра на рисунке 1? 2. Определите показания динамометра на рисунке 2. 3. Представьте, что груз изменили. Определите силу тяжести , действующую на груз в положении 1 и 2. 4. Чему равна сила упругости во всех примерах?

Чтобы изготовить динамометр необходимо:

1. Взять пружину заканчивающуюся внизу стержнем с крючком прикрепить ее к дощечке оклеенной белой бумагой.
2. Отметить нулевое деление
3. Подвесить тело массой 102 г и отметить деление 1 Н. ( расчет Fт = 0,102 кг 9,8 Н/кг = 1Н)
4. Подвесить два тела по 102 г и отметить 2 Н. и т. д. После можно нанести более мелкие деления.

вернуться